Jauniešu iniciatīvu centrs

Darbu daudzuma saraksts

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objekta kopsavilkums

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr.p.k. |  Tāmes Nr. | Darba veids  |
|
| 1 | 1 | Priekštelpas remonts (Telpa Nr.1 (terase)) |
| 2 | 2 | Kabineta remonts (Telpa Nr.26) |
| 3 | 3 | Kabineta remonts (Telpa Nr.27) |
| 4 | 4 | Sanitāras telpas remonts Nr.22 (WC) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **1. Priekštelpas remonts (Telpa Nr.1 (terase))** |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|  | **Demontāžas darbi** |  |  |
| 1 | Ārējo skārda segumu demontāža (virs režģiem)  | gab | 1 |
| 2 | Esošo koka grīdas seguma noņemšana (ar grīdlīstēm, ar hidroizolāciju) | m2 | 35 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, vadu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Sienu aizšuvuma demontāža | m2 | 3,2 |
| 5 | Pakāpienu demontāža  | m2 | 1,5 |
| 6 | Režģu demontāža (pie ķieģeļu sienas) | kompl | 1 |
|  | **Griestu remontdarbi** |  |  |
| 7 | Griestu sagatavošana siltināšanai  | m2 | 22,5 |
| 8 | Griestu siltināšana ar putupolistirolu - terašu griestiem –ekstrudētais putuplasts DOW STYROFOAM biezums 100 mm vai ekvivalents, ar visiem sagatavošanas darbiem, ieskaitot pārējo, ar izolācijas izveidi saistīto darbu izpildi mezglā pie balkona  | m2 | 22,5 |
| 9 | Sietas stiprināšana ar dībeliem un apmešana ar dekoratīvo apmetumu (“biezpiens”) | m2 | 22,5 |
| 10 | Griestu gruntēšana | m2 | 35 |
| 11 | Griestu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu 2x kārtasKrāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 22,5 |
| 12 | Griestu tīrīšana, nelīdzenumu nolīdzināšana, sagatavošana krāsošanai | m2 | 12,5 |
| 13 | Griestu krāsošana ar tonēto fasādes krāsu 2x kārtasKrāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 12,5 |
|  | **Elektrības un instalāciju montāžas darbi** |  |  |
| 14 | Elektrības un instalāciju montāža/ šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus) | m | 6 |
| 15 | Jauna elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m | 28 |
| 16 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m | 40 |
| 17 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 18 | Hermētiskās kontaktligzdu v/a montāža ar sazemējumu  | gab | 3 |
| 19 | Jauna, apgaismojuma izbūve - stikla apaļas plafonlampas montāža priekštelpā (gaismas armatūras komplektā ar lampām - 3.gab.) Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj | 1 |
|  | **Sienu apdares darbi** |  |  |
| 20 | Fasādes (sienas virsmas, kolonnu virsmu) sagatavošana apmešanai  | m2 | 46,6 |
| 21 | Sietas stiprināšana ar dībeliem un apmešana ar dekoratīvo apmetumu (“biezpiens”) | m2 | 46,6 |
| 22 | Fasādes gruntēšana | m2 | 46,6 |
| 23 | Fasādes (sienas virsmas, kolonnu) krāsošana (2 kārtas) ar fasādēs krāsu. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 46,6 |
|  | **Grīdas remonta darbi** |  |  |
| 24 | Grīdas hidroizolācija ar vienu kārtu ruberoīda uz bituma mastikas | m2 | 35 |
| 25 | Koka gulšņu ierīkošana 40x100mm grīdām (tikai gadījumā ja esošie ir sapuvuši)  | m2 | 35 |
| 26 | Dēļu klāja ierīkošana grīdām (impr. terases dēļi ar taisno profilu ne mazāk ka 28mm) | m2 | 35 |
| 27 | Koka grīdlīstes ierīkošana, krāsošana ar pinoteksu (2 reizes) | t.m | 28 |
|  | **Citi darbi** |  |  |
| 28 | Logu stiklus, palodzes aizsegšana ar plēvi | m2 | 14,5 |
| 29 | Betona pakāpienu ierīkošana ārējām kāpnēm | m2 | 1,5 |
| 30 | Kāpņu margu krāsošana (krāsa paredzēta metāla virsmām) | t.m | 2 |
| 31 | Ārējo skārda cinkotu iesegumu (7210mm) montāžā (jumta sadurvietas ar met. režģu sienu, sienu) ar stiprinājuma elementiem, ar metāla biezumu ne mazāk par 0,5mm. Ārējo iesegumu sānu malas tiek paceltas 90 grādos vismaz 20mm augstumā, lai pasargātu mitruma iesūkšanu ailas, pieslēgumiem ir jābūt hermetizētām ar silikona hermetiķu, gabarīta izmēri atbilstoši uzmērījumam pēc fakta, platums 350mm. | kompl | 1 |
| 32 | Metāla konstrukciju (režģis) tīrīšana no rūsas, krāsošana ar krāsu/gruntskrāsu ar virsmas sagatavošanu (krāsa paredzēta metāla virsmām) ~29 m2 | kompl | 1 |
| 33 | Noliktavas izveide – starpsienu izbūve ar ieejas durvju bloku (2100x1100) ar pilnu komplektāciju un cilindra veida slēdzi | m2 | 9,45 |
| 34 | Starpsienu (9,45m2) apšūt no abām pusēm ar koka apšuvumu | m2 | 18,9 |
| 35 | Koka apšuvuma gruntēšana un krāsošana (Remmers Rofalin Acryl vai ekvivalents)  | m2 | 18,9 |
| 36 | Koka stelāžu 2700x700x2900mm ar 4 plauktiem noliktavas telpā montāža. Konstrukcija tiek precizēta pie pasūtītāja. | kompl | 1 |
| 37 | Sastatņu montāža un demontāža  | obj | 1 |
| 38 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 39 | Pagaidu ūdensvada tīklu ierīkošana būvniecības laika un maksa par ūdens izmantošanu | obj | 1 |
| 40 | Pagaidu elektrību un apgaismojuma ierīkošana (ar skaitītāju) būvniecības vajadzībām un maksa par elektrības izmantošanu | obj | 1 |
| 41 | Konteineru noma | gab | 1 |
| 42 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |

 |

 |
|

|  |
| --- |
| **Nr.2 Kabineta remonts (Telpa Nr.26)** |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|   | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 1 | Durvju bloku (ar kārbu, ar apmalēm) uz WC demontāža | gab | 1 |
| 2 | Radiatoru, apkures vada demontāža (ar koka karkasu) | kompl | 4 |
| 3 | Esošo grīdas seguma noņemšana (līdz 2cm) (ar grīdlīstēm, lamināta segumu)  | m2 | 51,3 |
| 4 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža  | obj | 1 |
| 5 | Durvju aizšuvumu, stāvvadu apšuvuma demontāža | gab | 3 |
| 6 | Kanalizācijas vada demontāža | m | 3,5 |
|   | **Griestu remontdarbi** |   |   |
| 7 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža (~1/2 līdz loga ailes augšdaļu) | m2 | 51,3 |
|   | **Elektrības un instalāciju montāžas darbi** |   |   |
| 8 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus)  |  m | 30 |
| 9 | Elektroinstalāciju montāža līdz el. sadales skapja | m | 30 |
| 10 | Jauna elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana  | m2 | 51,3 |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m2 | 51,3 |
| 12 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 13 | Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1.gab.) | gab | 2 |
| 14 | Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu | gab | 2 |
| 15 | Jauna saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem apgaismojuma izbūve, atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramas griestos – 12gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj | 1 |
| 16 | Montēt elektrosadales skapi ar automātiem (ar pieslēgšanu) | kompl | 1 |
|   | **Sienu apdares darbi** |   |   |
| 17 | Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 64 |
| 18 | Durvju ailu aiztaisīšana ar OSB plāksnēm | m2 | 4,7 |
| 19 | Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai  | m2 | 68,7 |
| 20 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 68,7 |
|   | **Grīdas remonta darbi** |   |   |
| 21 | Grīdas betonēšana  | m2 | 51,3 |
| 22 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana | m2 | 51,3 |
| 23 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (60mm)(veicot visus sagatavošanas darbus)  | m2 | 51,3 |
| 24 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 32 |
| 25 | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai  | m2 | 51,3 |
| 26 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm / linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 51,3 |
| 27 | Koka grīdlīstu montāža h=50mm  | t.m | 29 |
| 28 | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās)  | t.m | 29 |
| 29 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | gab | 3 |
|   | **Citi darbi** |   |   |
| 30 | Kanalizācijas stāvvadu apšūšana - karkasa izbūve un apšūšana ar mitrumizturīgo riģipsi, 250x250x190mm, h=3m | m2 | 3,51 |
| 31 | Kanalizācijas apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 3,51 |
| 32 | Kanalizācijas cauruļu DN 50 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas ( t.sk. pie izlietnēs) ~10m | kompl | 1 |
| 33 | Ūdensvada ø 25 mm montāža fasondaļam un stiprinājumiem un pieslēgšana pie esošas sistēmas ~9m | kompl | 1 |
| 34 | Iebūvēto virtuves metāla izlietni 770x500 ar ūdens maisītāju (hrom. jaucejkrāns ar uz augšu paceļamu atvēršanas mehānismu) un plastmasas sifonu montāža un pieslēgšana ūdensvadam un kanalizācijai  | kompl | 1 |
| 35 | Ūdensizturīgas (virtuves) galda virsmas 600x2000mm montāža (saskaņot ar pasūtītāju) b=18mm, krāsu saskaņot ar pasūtītāju. Skapis ar 2 veramām durvīm un plauktu pa vidu, aizmugure – MDF biezumā 3mm. Saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | kompl | 1 |
| 36 | Koka blīvo durvju bloka montāža (760x2100) ar pilno komplektāciju, ar aplodām no abām pusēm. Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas ir jāveic kontrol uzmērīšana.  | kompl | 1 |
| 37 | Durvju atduras montāža | gab | 1 |
| 38 | PVC logu bloku, PVC durvju bloku tīrīšana ar speclīdzekļiem | kompl | 4 |
| 39 | Ugunsdrošības sistēmas instalācijas montāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 40 | Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x300x1800mm -3 gab., „Purmo”vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru (ar koaksiālo pieslēgumu), ar caurulēm un fasondetaļām un pieslēgšana pie apkures sistēmas (Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju.) | kompl | 3 |
| 41 | Izkalt caurumus sienās, grīdā radiatoru pievienošanai, aizdarīt caurumus pēc radiatoru pievienošanas | vietas | 1 |
| 42 | Vara cauruļu ø 18, ø 22 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ~30m(darbu saskaņot ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju) | obj | 1 |
| 43 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 44 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |
| 45 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Nr.3 Kabineta remonts (Telpa Nr.27)** |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|   | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 1 | Radiatoru, apkures vada demontāža (ar koka karkasu) | kompl | 2 |
| 2 | Esošo grīdas seguma noņemšana (līdz 2cm) (ar grīdlīstēm, lamināta segumu)  | m2 | 38,8 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Stāvvadu apšuvuma demontāža | gab | 2 |
| 5 | Kanalizācijas vada demontāža | m | 3,5 |
| 6 | Sienu koka apšuvuma demontāža | m2 | 3,2 |
|   | **Griestu remontdarbi** |   |   |
| 7 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža (~1/2 līdz loga ailes augšdaļu) | m2 | 38,8 |
|   | **Elektrības un instalāciju montāžas darbi** |   |   |
| 8 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus)  |  m | 15 |
| 9 | Elektroinstalāciju montāža līdz el. sadales skapja | m | 40 |
| 10 | Jauna elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana  | m2 | 38,8 |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m2 | 38,8 |
| 12 | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 13 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 14 | Trīsvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu (t.sk. interneta ligzdu uzstādīšana 1.gab.) | gab | 1 |
| 15 | Piecvietīgo kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 16 | Jauna saskaņā ar gaismas intensitātes aprēķiniem apgaismojuma izbūve, atbilstoši normatīvajiem aktiem (trijās rindās) (gaismas armatūras komplektā ar lampām 4x18W ar reflektoru iekaramas griestos – 10gab.). Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu. | obj | 1 |
|   | **Sienu apdares darbi** |   |   |
| 17 | Tapetes noņemšana, sienu tīrīšana | m2 | 58,8 |
| 18 | Sienu siltināšana ar akmens vates plāksnēm 100mm biezumā, pretvēja izolācijas stiprināšana 30mm biezumā, difūzijas plēves stiprināšana | m2 | 3,2 |
| 19 | Ventilācijas izbūve (ieskaitot caurumu izveidi sienā ventilācijas iebūves vietā)un pieslēgšana (ar elektrisko ventilatoru vilkme 50m3, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) | kompl | 1 |
| 20 | Sienu apšūšana ar koka apdares dēliem vertikāli | m2 | 3,2 |
| 21 | Dēlīšu apšuvuma gruntēšana un krāsošana (remmers Rofalin Acryl vai ekvivalents) | m2 | 3,2 |
| 22 | Koka blīvo durvju bloka montāža (1000x2100) ar aplodām no abām pusēm, ar baltmetala furnitūru ar iestrādātu profilcilindru . Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas ir jāveic kontrol uzmērīšana. | m2 | 2,43 |
| 23 | Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai  | m2 | 55,6 |
| 24 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 55,6 |
|   | **Grīdas remonta darbi** |   |   |
| 25 | Grīdas betonēšana  | m2 | 38,8 |
| 26 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana | m2 | 38,8 |
| 27 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (60mm)(veicot visus sagatavošanas darbus)  | m2 | 38,8 |
| 28 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 25,1 |
| 29 | Grīdas sagatavošana linoleja uzklāšanai  | m2 | 38,8 |
| 30 | Jauna izturīga linoleja (43 klases PVH grīdas iesegums – 2,5mm / linolejs ar augstu nodilumizturību – 2,5mm)visas virsmas pielīmēšana ar šuvju aizkausēšanu - krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 38,8 |
| 31 | Koka grīdlīstu montāža h=50mm  | t.m | 24 |
| 32 | Koka grīdlīstes lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās)  | t.m | 24 |
| 33 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | gab | 1 |
|   | Citi darbi |   |   |
| 34 | Kanalizācijas stāvvadu apšūšana - karkasa izbūve un apšūšana ar mitrumizturīgo riģipsi, 250x250mm, h=3m | m2 | 1,5 |
| 35 | Kanalizācijas apšuvuma špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai, krāsošana | m2 | 1,5 |
| 36 | Kanalizācijas cauruļu DN 50 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ar pieslēgšanu pie esošas sistēmas ( t.sk. pie izlietnēs) ~5m | kompl | 1 |
| 37 | Durvju atduras montāža | gab | 1 |
| 38 | PVC logu bloku tīrīšana ar speclīdzekļiem | kompl | 1 |
| 39 | Ugunsdrošības sistēmas instalācijas montāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 40 | Tērauda paneļu apkures radiatoru montāža 22x300x1800mm -3 gab., „Purmo”vai analogs, ar diviem radiatora krāniem, termoregulatoru (ar koaksiālo pieslēgumu), ar caurulēm un fasondetaļām un pieslēgšana pie apkures sistēmas (Pirms izpildes saskaņojams ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju.) | kompl | 3 |
| 41 | Izkalt caurumus sienās, grīdā radiatoru pievienošanai, aizdarīt caurumus pēc radiatoru pievienošanas | vietas | 4 |
| 42 | Vara cauruļu ø 18, ø 22 ar veidgabaliem un stiprināšanas montāža ~35m (darbu saskaņot ar pasūtītāju un apkures sistēmas apkalpotāju) | obj | 1 |
| 43 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 44 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |
| 45 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |

 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **Nr.4 Sanitāras telpas remonts Nr.22 (WC)**  |
| **N.p.k.** | **Darba nosaukums** | **Mērvienība** | **Daudzums** |
|
|   | **Demontāžas darbi** |   |   |
| 1 | Kanalizācijas stāvvadu demontāža Dn 100(1,2 stāva) (arhīvā) līdz tehn.stāvām | kompl | 1 |
| 2 | Kanalizācijas stāvvadu demontāža Dn 50(1,2 stāva) (arhīvā) līdz tehn.stāvām | kompl | 1 |
| 3 | Esošo grīdas konstrukciju demontāža (līdz 2cm) (ar grīdlīstēm, linoleju, flīzēm)  | m2 | 2,3 |
| 4 | Nodauzīt esošās flīzes sienām | m2 | 5,45 |
| 5 | Esošās elektroinstalācijas, apgaismojuma, elektrības rozešu un gaismas slēdžu, vadu demontāža  | obj | 1 |
| 6 | Demontēt san.iekārtas (izlietnes, podu un t.t.)  | kompl | 1 |
| 7 | Noņemt elektroskaitītāju, ūdens skaitītāju | obj | 1 |
| 8 | Apšuvuma demontāža 2 stāvā (kanalizācijas caurulēm)  | obj | 1 |
|   | **Griestu remontdarbi** |   |   |
| 9 | Ventilācijas izbūve ( ar difuzoru) (ieskaitot caurumu izveidi sienā ventilācijas iebūves vietā) un pieslēgšana (ar elektrisko ventilatoru vilkme 50m3, ar elektropievadu un atsevišķu slēdzi) | kompl | 1 |
| 10 | Piekaramo ūdensizturīgo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža | m2 | 3 |
|   | **Elektrības un instalāciju montāžas darbi** |   |   |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m | 5 |
| 12 | Elektrības un instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana (aizdarīt rievas un padziļinājumus)  |  m | 3 |
| 13 | Jauna elektrības instalāciju montāža (kabelis MMY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) un pieslēgšana  | m2 | 3 |
| 14 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/rievu kalšana (kabelis MMY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) un pieslēgšana | m2 | 3 |
| 15 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu | gab | 1 |
| 16 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 ar sazemējumu  | gab | 1 |
| 17 | Iebūvējama griestu gaismekļa RALF DL-220 vai analogs komplektā ar LED lampu montāža. Pirms iegādes saskaņot ar pasūtītāju vizuālu risinājumu.  | obj | 1 |
|   | **Sienu apdares darbi** |   |   |
| 18 | Riģipša sienas izbūve pa metāla karkasu ar ugunsdrošā riģipša GKF plātņu apdari, ar akmens vates paklāju aizpildījumu b=50mm) | m2 | 4,6 |
| 19 | Sienu, aiļu gruntēšana, līdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana un gruntēšana - sagatavošana krāsošanai (no abām pusēm) (5,5 +4,5) | m2 | 10 |
| 20 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 10 |
| 21 | Sienas hidroizolācija  | m2 | 7,5 |
| 22  | Sienas flīzēšana uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (plakņu savienojumus hermetizēšana ar pelējumizturīgu hermētisku) 200x300mm 3 dilšanas kl., 1.gr. uzsūktspēja (krāsu saskaņot ar pasūtītāju) H=1,6 | m2 | 8,5 |
|   | **Grīdas remonta darbi** |   |   |
| 23 | Caurumu izveide sienās un pārsegumos, caurumu aizdare | kompl | 1 |
| 24 | Montēt ugunsdrošo manžeti Dn100 (2.gab.),Dn50 (1.gab.) | kompl | 3 |
| 25 | Grīdas betonēšana | m2 | 2,3 |
| 26 | Grīdas hidroizolācija: tvaika izolācijas plēve (polietilēna) 200mkr (veicot visus sagatavošanas darbus) Grīdas līmeņošana | m2 | 2,3 |
| 27 | Grīdas izlīdzināšana: Estrih betona klona ieklāšana (60mm)(veicot visus sagatavošanas darbus)  | m2 | 2,3 |
| 28 | Deformācijas malu lentas uzlikšana | m | 6,1 |
| 29 | Grīdas seguma ierīkošana no neslīdošām akmens masas flīzēm R11, 4gr.nodilumizturība (vidēji intensīvas noslodzes ) uz līmes kārtas ar šuvju aizpildītāju (hermetizēt plakņu savienojumus ar pelējumizturīgu hermētiski) 300x300mm. Krāsas toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 2,3 |
| 30 | Metāla sliekšņu uzstādīšana | gab | 1 |
|   | **Citi darbi** |   |   |
| 31 | Koka blīvo durvju bloka montāža (760x2100) ar aplodām no abām pusēm, ar baltmetala furnitūru ar iestrādātu profilcilindru Pirms durvju pasūtīšanas un montāžas ir jāveic kontrol uzmērīšana.  | kompl | 1 |
| 32 | Durvju atduras montāža | gab | 1 |
| 33 | Iekšējās kanalizācijas PVC caurules montāža Dn 50, ar veidgabaliem, stiprinājumiem, ar sistēmas izskalošanu un pārbaudi, ar pieslēgumu | m | 2 |
| 34 | Montēt ūdens cauruļvadus DN 18-22mm ar noslēgarmatūru un fasondaļām (ar pieslēgšanu) | m | 3 |
| 35 | Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas ļuku ierīkošanu) | m2 | 2 |
| 36 | Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 37 | Montēt izlietnes 450x350mm ar maisītāju, sifonu („Cersanit” vai analogs) ar pieslēgšanu pie esošiem tīkliem | kompl | 1 |
| 38 | Montēt sēdpodu ar vāku un skalojamo kasti („Cersanit” vai analogs) ar pieslēgšanu | kompl | 1 |
| 39 | San. piederumus ( tualetes papīra, dvieļu turētāji, spoguļu) uzstādīšana Tehniskām vajadzībām krāna uzstādīšana (ūdens ņemšanai) | obj | 1 |
| 40 | Tehniskām vajadzībām krāna uzstādīšana (ūdens ņemšanai) | gab | 1 |
| 41 | Cauruļu stāvvadu apšūšana ar mitruma izturīgu reģipsi (ar revīzijas ļuku ierīkošanu) 2.stāvā  | m2 | 8 |
| 42 | Sienu, aiļu izlīdzināšana ar apmetumu, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana - sagatavošana krāsošanai 2.stāvā | m2 | 8 |
| 43 | Sienu, aiļu krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. 2.stāvā Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m2 | 8 |
| 44 | Kanalizācijas stāvvadu montāža Dn 100(1,2 stāva) (arhīvā) līdz tehn. stāvām | m | 5 |
| 45 | Kanalizācijas stāvvadu montāža Dn 50(1,2 stāva) (arhīvā) līdz tehn. stāvām (t.sk. atzars) | m | 7 |
| 46 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, akti, mērījumi u.c.) | obj | 1 |
| 47 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem)  | obj | 1 |

 |