**PII „Magonīte”**

**Tehniskā specifikācija**

**Darbu apraksts**

**1. Darbu apjoms:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **Kāpņu telpa. Telpa Nr.65,106 (1,2 stāvs)** **(h=3m, S=17,5; h=3, S=5,6)** |  |  |
| 1 | Demontēt koka apšuvumu izejai uz jumtu | kompl | 1 |
| 2 | Koka konstrukciju - jauna koka apšuvuma (900x900) uzstādīšana izejai uz jumtu | obj | 1 |
| 3 | Esošās elektroinstalācijas, gaismas ķermeņu, gaismas slēdžu, vadu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Sastatņu montāža, demontāža | kompl | 1 |
| 5 | Griestu, kāpņu laidu no apakšas un griestu gruntēšana, špaktelēšana, slīpēšana, gruntēšana  | m² | 31 |
| 6 | Griestu, kāpņu laidu no apakšas krāsošana **(2 kārtās)** ar ūdens emulsiju (matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m² | 31 |
| 7 | Jaunas elektrosadales montāža (ar automātiem) | kompl | 2 |
| 8 | Jauna elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) mūra sienā un aizlīdzināšana | m | 40 |
| 9 | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents)  | m² | 23,1 |
| 10 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) | m² | 23,1 |
| 11 | Esošas gaismas ķermeņu montāža ar lampām  | gab | 3 |
| 12 | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem)  | gab | 4 |
| 13 | Montēt avārijas apg. armatūru, IP33, LED spuldzes 15W, ar iebūvēto akumulatoru batareju, 1h (no gaiteņa puses) | gab | 1 |
| 14 | Sienu līdzināšana, slīpēšana, gruntēšana | m² | 99,2 |
| 15 | Sienu, aiļu krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju. | m² | 99,2 |
| 16 | Logu, durvju aizsegšana ar plēvi | m² | 11,5 |
| 17 | Grīdlīstu demontāža un jaunu montāža  | m | 18 |
| 18 | Margu tīrīšana, sagatavošana krāsošanai, krāsošana h=0,93 (krāsa paredzēta metāla virsmām) | m | 10,5 |
| 19 | Koka lentera (bērnu) izgatavošana, lakošana ar pusmatēto, tonējamo ūdens dispersijas akrilā laku (koka apstrādei iekštelpās) | m | 8,00 |
| 20 | Esošā plastmasas lentera demontāža un jauna plastmasa lentera izgatavošana un uzstādīšana. | m | 15,00 |
| 21 | Margu remonts – piemetināt papildus 8 metāla margas 2. stāvā | obj | 1 |
| 22 | Cauruļu krāsošana | m | 7 |
| 23 | Esošās ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža un pieslēgšana, iepriekš izsaucot apkalpotāju  | obj | 1 |
| 24 | Būvgružu savākšana un aizvešana | obj | 1 |
| 25 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
| 26 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.) | obj | 1 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **I grupiņa telpa Nr.107 (2 stāvs) tualete h=3, S=13,5m2** |  |  |
| 1 | Stāvvadu (ventilācijas) apšūšana - karkasa izbūve un apšūšana ar mitrumizturīgo reģipsi, 550x450mm, h=3,00 | m² | 3,00 |
| 2 | Revīzijas lūkas uzstādīšana  | gab | 1 |
| 3 | Izbūvētā karkasa līdzināšana, slīpēšana, gruntēšana | m² | 3,00 |
| 4 | Griestu apdare (ap ventilācijas caurulēm) ar špakteļmasu , slīpēšana, gruntēšana, krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju., ~15 cm ap ventilācijas cauruli. | vietas | 1 |
| 5 | Izbūvētā karkasa krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju (balta krāsa) | m² | 3,00 |
| 6 | Piekārto griestu pielabošana, plāksnes uzlikšana (analogs esoš.)  | m² | 2 |
| 7 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **3. grupiņa telpa Nr.62,64,59,60,63,61 (I stāvs)** **grupas telpa h=2,9, S=48,3** m2**, tualete h=3, S=11,7m2, guļamtelpa h=3, S=30,7** m2**, ģērbtuve h=3, S=14,3m2 , bufete h=3, S=2** m2 **, vējtveris h=2,1, S=2,8m2** |  |  |
| 1 | Mēbeļu pārvietošana  | obj | 1 |
| 2 | Stangu, žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl | 6 |
| 3 | Gaismas ķermeņu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža, koriģēt griestu konstrukciju atbilstoši ventsistēmas izbūvētai konfigurācijai (Telpa Nr.62) | m2 | 48,3 |
| 5 | Griestu, veco ventilācijas restu, sienas apdare (ap ventilācijas caurulēm) ar špakteļmasu , slīpēšana, gruntēšana, krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju., ~15 cm ap ventilācijas cauruli. | vietas | 14 |
| 6 | Sienu, aiļu krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 205,9 |
| 7 | Griestu gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) (Telpa Nr.64,63,60,61) | m2 | 30,8 |
| 8 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana  | m | 25 |
| 9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) (Telpā Nr. 63 trauku mazgājamajai mašīnai ir jaunie automāti pēc strāvas noplūdes un uzstādīti jauni kabeļi) | m2 | 109,8 |
| 10 | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) zem griestiem (Telpa Nr.59,62)  | m2 | 79,0 |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 30,8 |
| 12 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām (telpā Nr.62 – 8 gab, telpā Nr. 59 – 4 gab) | gab | 12 |
| 13 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām ( Telpā Nr. 64 – 2 gab, telpā Nr. 60 – 2 gab.) | gab | 4 |
| 14 | Gaismas ķermeņu montāža ar LED lampu (virs izlietnes uz griestiem) telpā nr. 63 | gab | 1 |
| 15 | Piekaramo griestu iebūvēto gaismekļu demontāža (telpā Nr. 59) (griestu plākšņu uzstādīšana – 3 gab ) | gab | 7 |
| 16 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 3 |
| 17 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) | gab | 10 |
| 18 | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu „SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 7 |
| 19 | Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža griestos (t.sk. jauna penāla ielikšana 6m), piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 20 | Būvgružu savākšana un izvešana  | obj | 1 |
| 21 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem) | obj | 1 |
| 22 | Grīdas aizsegšana, pasargājot to no bojājumiem | obj | 1 |
| 23 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.)  | obj | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **4. grupiņa telpa Nr.79,83,82,81,78,80 (I stāvs)** **grupas telpa h=3, S=48,2** m2**, tualete h=3, S=11,9m2 , guļamtelpa h=3, S=29,9** m2**, ģērbtuve h=3, S=14,3m2 , bufete h=3, S=2m2 , vējtveris h=2,1 S=2,8m2** |  |  |
| 1 | Mēbeļu pārvietošana | obj | 1 |
| 2 | Stangu, žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl | 8 |
| 3 | Gaismas ķermeņu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža, koriģēt griestu konstrukciju atbilstoši ventsistēmas izbūvētai konfigurācijai (Telpa Nr.79)  | m2 | 48,2 |
| 5 | Griestu, veco ventilācijas restu sienas apdare (ap ventilācijas caurulēm) ar špaktelmasu , slīpēšana, gruntēšana,krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju., ~15 cm ap ventilācijas cauruli. | vietas | 12 |
| 6 | Sienu, aiļu krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju  | m2 | 196,3 |
| 7 | Griestu gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) (Telpa Nr.83,78,81,80) | m2 | 31,0 |
| 8 | Jaunu elektrības instalāciju (no sadalnes) montāža/šrābes kalšana mūra sienā un aizlīdzināšana  | m | 30 |
| 9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents)(Telpā Nr. 78 trauku mazgājamajai mašīnai ir jaunie automāti pēc strāvas noplūdes un uzstādīti jauni kabeļi) | m2 | 109,1 |
| 10 | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) zem griestiem (telpa Nr.82,79) | m2 | 78,1 |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) | m2 | 31,0 |
| 12 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām.Telpā Nr. 79 – 8 gab. | gab | 8 |
| 13 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 vai ekvivalentu montāža griestos ar 4x18W luminiscences lampām.Telpā Nr. 81 – 2 gab, telpā Nr. 83 – 2 gab. | gab | 4 |
| 14 | Gaismas ķermeņu montāža ar LED lampu telpā nr. 78 | gab | 1 |
| 15 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 2 |
| 16 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) | gab | 8 |
| 17 | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu „SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 4 |
| 18 | Ventrestes demontāža un aiztaisīšana (0,5 m2)  | vietas | 2 |
| 19 | Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža griestos (t.sk. jauna penāla ielikšana 6m), piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 20 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 21 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana pēc remontdarbiem, teritorijas sakopšana) | obj | 1 |
| 22 | Grīdas aizsegšana, pasargājot to no bojājumiem | obj | 1 |
| 23 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (shēmas, mērījumi, akti u.c.) | obj | 1 |
|  |
| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **5. grupiņa telpa Nr.93,94,96,95 (I stāvs)** **istaba h=3, S=65,5** m2**, tualete h=3, S=13,8m2 , ģērbtuve h=3, S=15,1m2 , trauku mazgātuve h=3m, S=1,9m2** |  |  |
| 1 | Mēbeļu pārvietošana  | obj | 1 |
| 2 | Stangu, žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl | 4 |
| 3 | Gaismas ķermeņu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Sienu, veco ventilāciju restu aizstaisīšana aiztaisīšana, špaktelēšana, līdzināšana, slīpēšana, gruntēšana  | vietas | 6 |
| 5 | Griestu apdare (ap ventilācijas caurulēm) ar špaktelmasu , slīpēšana, gruntēšana,krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju., ~15 cm ap ventilācijas cauruli. | vietas | 5 |
| 6 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža, koriģēt griestu konstrukciju atbilstoši ventsistēmas izbūvētai konfigurācijai (Telpa Nr.93, 96.) | m2 | 80,6 |
| 7 | Griestu gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) Telpā nr. 94., 95. | m2 | 15,7 |
| 8 | Sienu, aiļu gruntēšana, krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 162,0 |
| 9 | Stāvvadu (ventilācijas) apsušana - karkasa izbūve un apšūšana ar mitrumizturīgo riģipsi, 900x350mm, h=3m | m2 | 3,75 |
| 10 | Revīzijas lūku uzstādīšana (0,7x0,35cm) | gab | 2 |
| 11 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām ( Telpā Nr. 93 – 10 gab, telpā Nr. 94 – 2 gab.) | gab | 12 |
| 12 | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) (t.sk. zem griestiem un pa sienām ar aiztaisīšanu un aizlīdzināšanu) (Telpa Nr.93,96.) | m2 | 80,6 |
| 13 | Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 14 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem)  | obj | 1 |
| 15 | Grīdas aizsegšana, pasargājot to no bojājumiem | obj | 1 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr.p.k. | Darba vai materiāla nosaukums | Mērvienība | Daudzums |
|  | **6. grupiņa telpa Nr.101,98,100,99 (I stāvs)** **istaba h=3, S=64,5** m2**, tualete h=3, S=13,6m2, ģērbtuve h=3, S=15,2m2 , trauku mazgātuve h=3m, S=1,9m2** |  |  |
| 1 | Mēbeļu pārvietošana  | obj | 1 |
| 2 | Stangu, žalūziju demontāža (ar iespēju tās montēt pēc remontdarbu veikšanas) (iepakošana līdz uzstādīšanai) | kompl | 3 |
| 3 | Gaismas ķermeņu demontāža  | obj | 1 |
| 4 | Sienu, veco ventilāciju restu aiztaisīšana, špaktelēšana, līdzināšana, slīpēšana, gruntēšana  | vietas | 5 |
| 5 | Griestu apdare (ap ventilācijas caurulēm) ar špaktelmasu , slīpēšana, gruntēšana,krāsošana (2 kārtas) ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju., ~15 cm ap ventilācijas cauruli. | vietas | 4 |
| 6 | Piekaramo minerālšķiedru no bāzes tipa plāksnēm 600x600, biezums – 12mm griestu uz nesošā karkasa montāža, koriģēt griestu konstrukciju atbilstoši ventsistēmas izbūvētai konfigurācijai (Telpa Nr.100, 101.)Telpā nr. 98 jānomaina griestu plāksne – 1 gab | m2 | 79,7 |
| 7 | Griestu gruntēšana, krāsošana 2 kārtās ar ūdens emulsiju (Matēta lateksa krāsa iekšējās apdares darbiem. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju. Krāsoto virsmu var mazgāt. Ātri žūst. Balta, tonējama.) (Telpa Nr. 99) | m2 | 1,9 |
| 8 | Sienu, aiļu gruntēšana, krāsošana (**2 kārtas)** ar pusmatētu lateksa krāsu iekšējās apdares darbiem, krāsošanai telpās ar augstām ekspluatācijas prasībām (skolās, slimnīcās, dzīvojamās, biroja un sabiedriska lietojuma telpās – kur nepieciešams, lai krāsotā virsma būtu ļoti izturīga pret mazgāšanu), ar augstāko ugunsdrošības kategoriju. Nepiloša krāsa ar labu segtspēju.Krāsu toni saskaņot ar pasūtītāju | m2 | 164,8 |
| 9 | Jaunu elektrības instalāciju montāža/trašu kalšana (kabelis NYY 3x2.5mm2 spēkam vai ekvivalents) (Telpa Nr.100,101,99,98)(Telpā Nr. 99 trauku mazgājamajai mašīnai ir jauns automāts pēc strāvas noplūdes un uzstādīti jauni kabeļi) | m2 | 95,2 |
| 10 | Jaunas elektroinstalācijas montāža (kabelis NYY 3x1.5mm2 apgaismojumam vai ekvivalents) (t.sk.zem griestiem) (Telpa Nr.100,101,99,98) | m2 | 95,2 |
| 11 | Jaunu elektrības instalāciju no sadalnes montāža/šrābes kalšana mūra siena un aizlīdzināšana  | m | 40 |
| 12 | Gaismas ķermeņu 4x18W T8 IP20 iebūvētais vai ekvivalentu montāža piekaramos griestos ar 4x18W luminiscences lampām (telpā Nr.100 – 2 gab, telpā Nr. 101 – 8 gab, telpā Nr. 98 – 2 gab) | gab | 12 |
| 13 | Dubultslēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu ”SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 3 |
| 14 | Kontaktligzdu z/a montāža IP20 (ar bērnu aizsardzību „SIEMENS” elektrobalts ar zemi 220V-16A vai ekvivalents) | gab | 8 |
| 15 | Slēdžu z/a montāža IP 20 ar sazemējumu „SIEMENS” elektrobalts (ar rāmīšiem) | gab | 2 |
| 16 | Esošas ugunsdrošības sistēmas instalācijas demontāža, montāža griestos, piekaramajos griestos un pieslēgšana iepriekš izsaucot apkalpotāju | obj | 1 |
| 17 | Būvgružu savākšana un izvešana | obj | 1 |
| 18 | Objekta sakopšana (telpas tīrīšana, mazgāšana pēc remontdarbiem)  | obj | 1 |
| 19 | Grīdas aizsegšana, pasargājot to no bojājumiem | obj | 1 |
| 20 | Izpilddokumentācijas sagatavošana (elektroinstalāciju shēmas, mērījumu akti u.c.) | obj | 1 |