Olaines Vēstures un mākslas muzejs Jelgavas ielā 9

# Speciālistu kabineti

### Direktora kabinets

Darba galds darbam ar datoru, vieta kur veikt pārrunas, plaukti dokumentu uzglabāšanai.

### Sabiedrisko attiecību speciālistes un muzeja pedagoģes kabinets

Sabiedrisko attiecību speciālistam paredzēt vietu: dators, printeris, skeneris, fotoaparāts, lietvedības dokumenti, vieta dokumentu iesiešanai arhīvam, pārrunas ar apmeklētājiem (piem. par izstādēm)

Muzeja pedagogam paredzēt vietu: dators, printeris, pedagoģisko nodarbību plānošana, materiāli pedagoģiskajām programmām.

### Vecākā speciālista kabinets

Skapis formastērpu novietošanai, plaukts darbam nepieciešamo grāmatu novietošanai. Darba vieta

### Krājuma glabātāja kabinets

Plānā 9. darba vieta ar datoru, plaukti dokumentu uzglabāšanai. Galds apmeklētājiem, kuri vēlas apskatīt krājumu.

**Krājums**

Krājuma telpu apdarei jāizmanto nedegoši materiāli.

Krājuma telpu grīdai, grieztiem un sienām jābūt gludām un viegli kopjamām, uz tām nedrīkst krāties putekļi un netīrumi.

Telpas jātīra, izmantojot slēgtas un gaisu filtrējošas ventilācijas sistēmas, kas gaisu attīra līdz 98%, pieļaujamais gaisa plūsmas ātrums ir 0,1m/sek.

Priekšroka dodama speciālajām montējamām metāla sistēmām, kas pārklātas ar vibrāciju amortizējošu un skrāpējumus ierobežojošu materiālu. (koks, īpaši finieris, saplāksnis un skaidu plates izdala ķīmisku vielu un skābju izgarojumus, kuri izraisa objektu bojājumus).

Mazu un vidēju objektu glabātavā iekārto vienu metru platas ejas.

Izmantojot skapjus, durvīm jābūt brīvi atveramām un atvilktnēm – izvelkamām.

Pa telpas perimetru izvietojami skapji un plaukti dziļumā no 30 līdz 60 cm, dziļie skapji un plaukti novietojami telpas vidusdaļā.

Ieteicams izmantot slēgta tipa sistēmas, kas pasargā objektus no putekļiem, atvērta tipa sistēmām nepieciešami aizkari no dabīga materiāla.

Plauktu malās jāveido sliekšņi, kas neļauj objektiem noslīdēt vai nokrist no plaukta.

Smagas mēbeles novieto uz platformām, kas gatavotas no saplākšņa un skrituļiem (10-15cm), platformai jābūt platākai par mēbeli.

Pie krātuvēm iekārto šādas telpas:

• Izolatoru, kurā ievieto un apstrādā priekšmetus, kas inficēti ar kaitēkļiem, sēnītēm vai citādi;

• Telpu jauniegūto priekšmetu apstrādei;

• Telpu muzeja apmeklētājiem, lai nodrošinātu iespēju strādāt ar priekšmetiem.

Krājuma priekšmetu transportēšanai nepieciešams:

• Kokvilnas cimdi;

• Dažāda izmēra bezskābes kartona kastes;

• Bezskābes papīri;

• Burbuļplēve;

Palīgmateriāli, kas nepieciešami krājuma priekšmetu uzturēšanai un saglabāšanai:

• Zīdpapīrs;

• Dažādu veidu futlāri (sarullētiem dokumentiem un grāmatām);

• Paspartū fotogrāfijām;

• Kartona caurules auduma uztīšanai;

• Bezskābes kartona pamatnes.

### Krājuma priekštelpa

Telpa, kurā uzglabājas inficētie priekšmeti, priekšmeti, kurus vajag pierakstīt. priekšmetu fotografēšanai paredzēts galds.

### Krājums 1.

Temperatūra un mitrums regulējami, tā lai vidējā temperatūra ir 180/190C, gaismu necaurlaidīgas žalūzijas (skat pielikums 2.)

### Krājums 2.

Temperatūra un mitrums regulējami, tā lai vidējā temperatūra ir 160C, gaismu necaurlaidīgas žalūzijas (skat pielikums 2.)

# Saimnieciskās telpas

### Tehniskā telpa

Skapis, kur dežurants/apkopēja var nolikt slotas, lupatiņas, spaiņus utt.

### Tualete (darbiniekiem atsevišķi, apmeklētājiem atsevišķi), duša, biroja virtuve (izlietne, tējkanna, ledusskapis, mikroviļņu krāsns),

### Noliktava

Noliktavā glabājas krēsli, galdi, teltis, mūzikas aparatūra, kubi (paredzēti izstādēm), vitrīnas, trepes, arhīva skapis. Noliktava slēdzama.

# Izstādes un ekspozīcijas

### Izstāžu zāle 1.

Ieplānota kā Olaines pilsētas izstāde PSRS stilā.

### Izstāžu zāle 2.

Mainīgā mākslas izstāžu zāle. Vajadzīgs: baltas sienas, neitrāla grīda, piekāršanas sistēma, lampas ar lokālo apgaismojumu uz sliedes, pufi, žalūzijas, projektors.

### Escape room

Telpa, kurā tiks izveidota interaktīvā rūpnīcu izlaušanās istaba. Ikdienā tā būs rūpnīcu izstāde.

Novada ekspozīcija

Paredzēta sadalīt vairākās zonās, kurā iekļautu ekspozīcijas “Kā maksāja olainieši”, “Olaines novada attīstība”, “Olaines novads tagad”, kā arī viena no zonām ir lasītava, Iespējams, vinila grīdas (pēc izskata kā lamināts, bet ir ūdens izturīgs, ērti kopjams, nečīkst),

### Gaitenis

Gar sienu piekāršanas sistēma. Tā kā tas ir uz paaugstinājuma nepieciešamas 4 kāpnes, 2 no kurām aizved uz novada ekspozīciju. Sienas un grīda neitrālas.

### Kara ekspozīcija

Pirmā pasaules kara ekspozīcija, kura papildina Pirmā pasaules kara izziņas parku Jelgavas ielā 5.