[bookmark: _Hlk238028432]1.pielikums
Olaines novada pašvaldības domes 30.09.2026. 
sēdes lēmumam (9.prot., ___.p.)

Detālplānojuma nekustamajam īpašumam Purmaļi (Medemciemā) izvērtējums tā atcelšanai daļā
Detālplānojums ir apstiprināts ar Olaines pagasta padomes 2004.gada 2.jūnija lēmumu (9.prot., 3§.1.p.7.) un pārapstiprināts ar Olaines novada domes 2009.gada 30. septembra lēmumu (6.prot., 33.p.) apstiprinātajiem saistošajiem noteikumiem Nr.38 (turpmāk – Detālplānojums).
Pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11015#nozoom    
Izvērtējums veikts, lai noteiktu detālplānojuma turpmākas piemērošanas nepieciešamību nekustamajā īpašumā Purmaļi (kadastra Nr.8080 005 0002) (turpmāk – Īpašums), salīdzinot tajā noteiktos risinājumus ar spēkā esošo teritorijas plānojumu un faktisko situāciju.
[bookmark: _Hlk238025058]Detālplānojuma atcelšanas gadījumā Īpašumā teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi tiks noteikti atbilstoši Olaines novada pašvaldības domes 2025.gada 28.maija saistošiem noteikumiem Nr. SN7/2025 “Grozījumi Olaines novada domes 2022.gada 27.aprīļa saistošajos noteikumos Nr. SN5/2022 “Olaines novada teritorijas plānojuma 2018. – 2030. gadam teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”” (turpmāk – Plānojums).
Pieejams https://geolatvija.lv/geo/tapis?document=open#document_32372  
1. Detālplānojuma teritorija
Detālplānojuma teritorija sastāv no 41 zemes vienības ar kadastra apzīmējumiem: 80800050002, 80800050199, 80800050198, 80800050200, 80800050082, 80800050081, 80800050080, 80800050079, 80800050078, 80800050077, 80800050076, 80800050075, 80800050074, 80800050073, 80800050072, 80800050071, 80800050070, 80800050069, 80800050068, 80800050067, 80800050066, 80800050065, 80800050037, 80800050052, 80800050053, 80800050054, 80800050088, 80800050087, 80800050086, 80800050085, 80800050055, 80800050056, 80800050064, 80800050063, 80800050062, 80800050061, 80800050059, 80800050060, 80800050058, 80800050057, 80800050089 (turpmāk – Teritorija).
[image: ]
2. 
Detālplānojuma mērķis
Nekustamā īpašuma Purmaļi sadale un zemes izmantošanas mērķa maiņa no lauksaimniecības zemes dzīvojamā apbūvē.
3. Zemes vienību sadale
Detālplānojuma teritorijā paredzētā zemes vienību sadale ir īstenota. Izveidotās zemes vienības ir reģistrētas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā un zemesgrāmatā. Turpmāka Detālplānojuma piemērošana zemes vienību izveides nodrošināšanai nav nepieciešama.
	Nr.
	Zemes vienības adrese
	Zemes vienības kadastra apzīmējums
	Īpašuma statuss
	Zemes vienības plānotā (atļautā izmantošana) Detālplānojumā
	Zemes vienības plānotā (atļautā izmantošana) Plānojumā
	Apbūve

	1.
	“Purmaļi”, Medemciems
	80800050002
	privātīpašums
	Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija (DzS), turpmākās izpētes teritorija (TIP)
	DzS, TR
	Ir

	2.
	Torņa iela 40A, Medemciems
	80800050199
	privātīpašums
	DzS, TIP
	TA
	Ir

	3.
	Torņa iela 40, Medemciems
	80800050198
	privātīpašums
	DzS, TIP
	DzS
	Ir

	4.
	Torņa iela 38, Medemciems
	80800050200
	privātīpašums
	DzS, TIP
	DzS
	Ir

	5.
	Torņa iela 36, Medemciems
	80800050082
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	6.
	Torņa iela 34, Medemciems
	80800050081
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	7.
	Torņa iela 32, Medemciems
	80800050080
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	8.
	Torņa iela 30, Medemciems
	80800050079
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	9.
	Torņa iela 28, Medemciems
	80800050078
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	10.
	Torņa iela 26, Medemciems
	80800050077
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	11.
	Torņa iela 24, Medemciems
	80800050076
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	12.
	Torņa iela 22, Medemciems
	80800050075
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	13.
	Torņa iela 20, Medemciems
	80800050074
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	14.
	Torņa iela 18, Medemciems
	80800050073
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	15.
	Torņa iela 16, Medemciems
	80800050072
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	16. 
	Torņa iela 14, Medemciems
	80800050071
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	17.
	Torņa iela 12, Medemciems
	80800050070
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	18.
	Torņa iela 10, Medemciems
	80800050069
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	19.
	Torņa iela 8, Medemciems
	80800050068
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	20.
	Torņa iela 6, Medemciems
	80800050067
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	21.
	Torņa iela 4, Medemciems
	80800050066
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	22.
	Torņa iela 2, Medemciems
	80800050065
	privātīpašums
	Savrupmāju apbūves teritorija (tai skaitā pakalpojumu apbūve (SDzd)
	DzS
	Ir

	23.
	Torņa iela 2A, Medemciems
	80800050037
	privātīpašums
	Tehniskās apbūves un līnijbūvju izbūves teritorija (T)
	DzS
	Ir

	24.
	Torņa iela 1, Medemciems
	80800050052
	privātīpašums
	SDzd
	DzS
	Ir

	25.
	Torņa iela 3, Medemciems
	80800050053
	kopīpašums
	SDzd
	DzS
	Ir

	26.
	Torņa iela 5, Medemciems
	80800050054
	privātīpašums
	SDzd
	DzS
	Ir

	27.
	Torņa iela 48, Medemciems
	80800050088
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Nav

	28.
	Torņa iela 46, Medemciems
	80800050087
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	29.
	Torņa iela 44, Medemciems
	80800050086
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	30.
	Torņa iela 42, Medemciems
	80800050085
	privātīpašums
	DzS, TIP
	DzS
	Ir

	31.
	Torņa iela 7, Medemciems
	80800050055
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	32.
	Torņa iela 9, Medemciems
	80800050056
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	33.
	Torņa iela 25, Medemciems
	80800050064
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	34.
	Torņa iela 23, Medemciems
	80800050063
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	35.
	Torņa iela 21, Medemciems
	80800050062
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	36.
	Torņa iela 19, Medemciems
	80800050061
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	37.
	Torņa iela 15, Medemciems
	80800050059
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	38.
	Torņa iela 17, Medemciems
	80800050060
	privātīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	39.
	Torņa iela 13, Medemciems
	80800050058
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	40.
	Torņa iela 11, Medemciems
	80800050057
	kopīpašums
	DzS
	DzS
	Ir

	41.
	nav adresācijas objekts
	80800050089
	privātīpašums
	T
	TR
	-


4. Apbūves noteikumi, atļautā izmantošanaDetālplānojumā noteiktā atļautā izmantošana
Teritorijas plānojumā noteiktā atļautā izmantošana

	Apbūves noteikumi, atļautā izmantošana, to salīdzinājums

	
	Detālplānojums
	Plānojums
	Izvērtējums

	Funkcionālā zona:
	Savrupmāju dzīvojamās apbūves teritorija
	Savrupmāju apbūves teritorija (DzS)
	Atbilst

	Definīcija/ Pamatinformācija:
	Šajos noteikumos termins “savrupmāju apbūves zona” saprotams kā teritorija, kurā galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir savrupmāju (vienas ģimenes vai divu ģimeņu dzīvojamo māju, kas izmantojama vienīgi kā vienas vai vairāku kopā dzīvojošu ģimeņu mājoklis un saimniecības ēku) apbūve
	Savrupmāju apbūves teritorija (DzS) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu mājokļa
funkciju savrupam dzīvesveidam, paredzot atbilstošu infrastruktūru, un kuras galvenais
izmantošanas veids ir savrupmāju apbūve
	

	Atļautā izmantošana/ Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
	Savrupmāja
	Savrupmāju apbūve (11001)
	Plānojums paredz plašāku teritorijas izmantošanas veidu klāstu nekā Detālplānojums, vienlaikus saglabājot iespēju īstenot Detālplānojumā paredzēto apbūvi.

	
	Vienas ģimenes dzīvojamā māja
	
	

	
	Divu ģimeņu dzīvojamā māja (par divģimeņu dzīvojamo māju neuzskata bloķētas ēkas, kuras atdalītas ar ugunsmūri)
	
	

	Papildizmantošana:
	Saimniecības ēkas, kuru kopējais apjoms ir ne vairāk kā 40% no kopējā dzīvojamās un saimniecības ēku apjoma summas
	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002): veikals, aptieka, sabiedriskās
ēdināšanas uzņēmums, amatniecība, sadzīves un citu pakalpojumu objekts, izņemot,
degvielas uzpildes stacijas, gāzes uzpildes stacijas vai motorizētu transportlīdzekļu remonta
darbnīcas, servisus vai mazgātavas vai citus
objektus, kas veic piesārņojošas darbības
	

	
	Sporta būve kā palīgizmantošanas veids ģimenes vajadzībām
	Tūrisma un atpūtas iestāžu apbūve (12003): viesu māja, pansija
	

	
	Telpas individuālā darba vajadzībām
	Izglītības un zinātnes iestāžu apbūve (12007): pirmsskolas aprūpes vai izglītības iestāde
	

	
	Pansijas un īres mājas
	Veselības aizsardzības iestāžu apbūve (12008): ārstu prakse
	

	
	Ģimenes dārziņi
	Sociālās aprūpes iestāžu apbūve (12009): izņemot patversmes
	

	
	Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts Torņa ielā 1, 2, 3 un 5.
	Dzīvnieku aprūpes iestāžu apbūve (12010): veterinārmedicīniskās prakses iestāde dzīvnieku aprūpei
	

	
	
	Lauksaimnieciska izmantošana pilsētās un ciemos (22002): izņemot siltumnīcu kompleksus
	

	
	
	Labiekārtota ārtelpa (24001): labiekārtots skvērs, dārzs, pagalms, ietverot apstādījumus un
labiekārtojumu, tai skaitā nedzīvojamās ēkas, inženierbūves, dīķus un citus objektus atpūtas un fizisko aktivitāšu nolūkam un citu ārtelpas funkciju nodrošināšanai
	

	
	
	Ārtelpa bez labiekārtojuma (24002)
	

	[bookmark: _Hlk236821251]Apbūves parametri un teritorijas izmantošanas noteikumi:
	

	minimālā platība
	Tālāka zemes gabalu dalīšana nav atļauta
	Visa veida apbūve* - 0,1200 ha
*ierīkojot Ū un K - 0,0600 ha
	Plānojums nodrošina Detālplānojumā paredzētās dzīvojamās apbūves iespējas un atsevišķos aspektos paredz plašāku teritorijas izmantošanas regulējumu. Detālplānojums nosakot lielāku pieļaujamo apbūves augstumu.

	apbūves augstums
	Dzīvojamā māja - 12 m
	9 m
	

	
	Saimniecības ēka – 8 m
	Labiekārtota ārtelpa, palīgēka - 7 m
	

	stāvu skaits
	Dzīvojamā māja – 2 stāvi un bēniņi
	Līdz 3 stāviem
	

	
	Saimniecības ēka – 1 stāvs un bēniņi
	Labiekārtota ārtelpa – nenosaka
	

	
	Bēniņu izbūve pieļaujama, ja viena vai abas paralēlās ārsienas netiek paceltas virs otrā stāva līmeņa un būvniecības rezultātā netiek noēnots kaimiņu zemesgabals
	Palīgēka – 2 stāvi
	

	jumta slīpums
	35-45°
	Nenosaka
	

	maksimālais
apbūves laukums/
blīvums
	30%
	30%
	

	brīvā zaļā teritorija
	50%
	30%
	

	dzīvojamo ēku skaits
	1 dzīvojamā māja
	Vienā zemes vienības atļauts izvietot vairākas savrupmājas, ja, rēķinot uz katru māju, zemes vienības platība nav mazāka par noteikto minimālo zemes vienības platību katrai mājai, apbūve atbilst apbūves parametriem un iespējams sadalīt zemes vienību reālās daļās
	

	palīgēku skaits
	Ne vairāk kā 3 ēkas vienā zemes vienībā
	Publiskā apbūve vai palīgēkas - ievērojot atļautos apbūves parametrus
	

	būvlaide
	6 m no sarkanās līnijas
	6 m no sarkanās līnijas	
	

	sānpagalms
	4 m
	Būvēm ar ugunsnoturības pakāpi U1 un U2 minimālais ugunsdrošības attālums līdz blakus esošo zemes vienību robežām ir četri metri, U3 būvēm – pieci metri
	

	ēku un būvju krāsojums/ārējā apdare
	Jumtu iesegumiem izmantojami materiāli brūni sarkanīgā krāsu gammā vai arī nekrāsots cinkotais jumta skārds vai māla kārniņi. Nav pieļaujama apaļkoku guļbūves ēku izvietošana savrupmāju apbūves teritorijā.
	Netiek precizēts
	

	žogi
	Žoga asij jāsakrīt ar sarkanajām līnijām vai zemesgabala robežām, izņemot gar meliorācijas novadgrāvi un gar servitūta ceļu
	Zemes vienības atļauts iežogot:
- vispārējā gadījumā - pa zemes vienību robežām;
- pilsētas, ciema teritorijā ielas vai ceļa pusē - pa sarkano līniju;
- stūra zemes vienībā - pa redzamības brīvlauku, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
- gar valsts autoceļiem zemes vienību atļauts iežogot autoceļa pusē – ne tuvāk kā 0,5 m no autoceļa nodalījuma joslas robežas.
Žogu augstums un caurredzamība:
· žogu būvē ne augstāku par 1,8 m;
· vispārīgā gadījumā žogu būvē ar caurredzamību vismaz 10 procenti.
Žogu vārtu atvērums nedrīkst traucēt gājēju, velosipēdu un autotransporta kustību.
	

	palīgizmantošanas noteikumi
	Saimniecības ēka – nedrīkst izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā. Arhitektūrai jābūt saskaņotai ar dzīvojamo apbūvi. 
	Ja savrupmāju izvieto zemes vienības dziļumā, bet palīgēku pie ielas vai ceļa, tad palīgēkai
jābūt arhitektoniski vienotā veidolā ar savrupmāju.
	

	
	Sporta būve - nedrīkst izvietot priekšpagalmā vai ārējā sānpagalmā. Nedrīkst izmantot komerciāliem nolūkiem.
	
	

	
	Mazumtirdzniecības un pakalpojumu objekts – novietots atsevišķi no dzīvojamās apbūves. Uz 10 m2 dzirdzniecības zāles paredzēt 1 autostāvvietu. Restorānos un kafejnīcās uz 10 vietām paredzēt 1,5 autostāvvietas. Neparedzēt vairāk kā 10 autostāvvietas. 
	
	

	Funkcionālā zona:
	Tehniskās apbūves un līnijbūvju izbūves teritorija
	Transporta infrastruktūras teritorija
	Atbilst

	Definīcija/ Pamatinformācija:
	Apbūves noteikumos tehniskās apbūves un līnijbūvju izbūves teritorijas nozīmē izbūves teritorijas, kur galvenais zemes un būvju izmantošanas veids ir autotransporta, gājēju un velosipēdu satiksme, kā arī maģistrālo inženierkomunikāciju izvietošana
	Transporta infrastruktūras teritorija (TR) ir funkcionālā zona, ko nosaka, lai nodrošinātu visu veidu transportlīdzekļu un gājēju satiksmei nepieciešamo infrastruktūru.
	Plānojums nodrošina Detālplānojumā paredzētās transporta infrastruktūras iespējas un paredz plašāku teritorijas izmantošanas regulējumu.

	Atļautā izmantošana/ Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
	Maģistrālā iela
	Inženiertehniskā infrastruktūra (14001)
	

	
	Vietējas nozīmes iela
	Transporta lineārā infrastruktūra (14002)
	

	
	Pagasta grāvis
	Transporta apkalpojošā infrastruktūra (14003): ēkas satiksmes pakalpojumu nodrošināšanai,
tai skaitā garāžas, atsevišķi iekārtotas atklātās autostāvvietas, stāvparki, daudzstāvu
autostāvvietas.
	

	
	Maģistrālā inženierkomunikācija
	
	

	
	Inženierkomunikāciju objekts
	
	

	
	Pagaidu būve kā palīgizmantošana
	
	

	Papildizmantošana:
	Netiek precizēts
	Biroju ēku apbūve (12001)
	

	
	
	Tirdzniecības vai pakalpojumu objektu apbūve (12002)
	

	
	
	Aizsardzības un drošības iestāžu apbūve (12006)
	

	
	
	Noliktavu apbūve (14004)
	

	Apbūves parametri un teritorijas izmantošanas noteikumi:

	brauktuvju noapaļojuma rādiusi
	Vietējas nozīmes ielu krustojumos ne mazāk kā 10 m
	Nenosaka
	

	
	Ja brauktuve nav norobežota ar apmales akmeņiem, pagriezienos platums jāpaplašina 2 m uz abām pusēm.
	
	

	Prasības ielu, ietvju un grāvju ierīkošanai un uzturēšanai
	Līdz nodošanai pašvaldībai apsaimniekošanu veic ielas īpašnieks (tai skaitā jāuztur kārtībā un nepieciešamības gadījumā jāremontē: ielas, lietus ūdens novadīšanas sistēmas, caurtekas, ielu brauktuves, ietves, ietvju pārbrauktuves, pagasta grāvjus)
	
	

	
	Atbildīgajiem dienestiem ir tiesības tīrīt grāvjus privātās zemes vienībās, informējot īpašnieku
	Atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajam
	

	
	Grāvja transformēšana veicama ar  attiecīgu atļauju
	Atbilstoši Meliorācijas likumā noteiktajam
	

	
	Ietvju platums atbilstoši LBN 100, 4 tabulas prasībām
	Minimālais gājēju ietves platums - 1,5 m, bet, pamatojoties uz gājēju plūsmas izpēti,
ietves platumu atļauts samazināt līdz 1,2 m un paredzēt tikai vienā brauktuves pusē,
ja plānotā gājēju satiksmes intensitāte ielā nepārsniedz 50 gājējus stundā.
	

	
	Ietves augstums pie braucamās daļas 15 cm
	Nenosaka
	

	
	Ielu pārejās jāveido uzbrauktuves uz ietves bērnu ratiņiem un invalīdu ratiņiem ar ielas apmales vertikālo daļu ne augstāk kā 2,5 cm
	Nenosaka
	

	
	Ielas slēgšanas gadījumā jāsaņem attiecīga atļauja
	
	

	Funkcionālā zona:
	Turpmākās izpētes teritorija
	Nenosaka
	Plānojums nenosaka šādu funkcionālo zonu Detālplānojuma teritorijā.

	Definīcija/ Pamatinformācija:
	Noteikta perspektīvās dzelzceļa trases izpētes un plānošanas vajadzībām.
	
	

	Atļautā izmantošana/ Teritorijas galvenie izmantošanas veidi:
	Turpmākās izpētes un plānošanas teritorijai saglabājams pašreizējais zemes lietošanas mērķis. Tā tiek noteikta kā nekustamā īpašuma lietošanas tiesību apgrūtinājums.
	
	

	Funkcionālā zona:
	Apstādījumu teritorijas
	Nenosaka Detālplānojuma teritorijā kā atsevišķu funkcionālo zonu
	Plānojums nenosaka šādu funkcionālo zonu Detālplānojuma teritorijā. Plānojumā noteiktas vispārīgas prasības apstādījumu ierīkošanai.

	Definīcija/ Pamatinformācija:
	Visa teritorija, kas nav paredzēta apbūvei un ceļu, grāvju un inženierbūvju ierīkošanai visās zonās, plānota kā privātu apstādījumu teritorija.
	Apstādījumu ierīkošana:
- Detālplānojumā paredz apstādījumu ierīkošanu labiekārtotā ārtelpā.
- Veicot būvniecību, iespēju robežās saglabā esošos kokus.
- Teritorijas labiekārtošanas projektā nosaka labiekārtotas ārtelpas apbūves funkcijas,
izvietojumu un prasības apbūves kompozīcijai.
· Objektiem ar iespējamu negatīvu trokšņa, gaisa piesārņojuma vai smaku ietekmi paredz blīvus norobežojošus stādījumus vides kvalitātes uzlabošanai.
	

	Nosacījumi izmantošanai:
	Esošo un projektēto inženierkomunikāciju ekspluatācijas aizsargjoslās paredzēt tikai zālienu vai zemus zāliena aizstājējaugus.
	
	

	
	Pirms stādījumu ierīkošanas vēlams izstrādāt kopīgu detalizētu apstādījumu ierīkošanas projektu
	
	

	Ūdens apgāde, kanalizācija
	Centralizētie tīkli
	Centralizētie tīkli
	Atbilst

	Pārējās inženier-komunikācijas
	Gāzes apgāde – paredzēt pieslēgumu, telekomunikācijas – paredzēt jauna tīkla izveidi, meliorācija – saglabāt esošo stāvokli


	Inženierkomunikāciju izbūve risināma atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām
	Inženierkomunikāciju izbūve risināma atbilstoši normatīvo aktu noteiktajām prasībām.





5. Ielu un ceļu tīkls (piekļūšanas iespējas)
	[bookmark: _Hlk236828726]Detālplānojums
	Faktiskā situācija

	Piekļūšana paredzēta pa servitūta ceļu.
	Piekļūšana iespējama pa esošo ielu tīklu no Pašvaldībai piekrītošas zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800050238 (Citadeles iela) pa privātīpašumā esošu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80800050130 (Citadeles ielas daļa), pa atbilstoši Detālplānojuma risinājumam izdalīto zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 80800050089 (Torņa iela).
Juridiski korektas piekļuves nodrošināšanai Īpašuma īpašniekam nepieciešams dibināt ceļa servitūtu (atbilstoši Civillikumā noteiktajam -ar līgumu, reģistrējot Zemesgrāmatā) ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800050007 īpašnieku.

	Piekļūšana dzīvojamai apbūvei paredzēta pa Detālplānojumā paredzēto Torņa ielu. Ielas paredzētas nodošanai un apsaimniekošanai kopīpašumā.
	

	Iekšējais ceļu tīkls veidots sarkano līniju robežās, izdalot atsevišķu zemes vienību
	Zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 80800050089 noteikta ielu sarkanajās līnijās un paredzētas transporta un infrastruktūras nodrošināšanai. Atbilstoši Zemesgrāmatas datiem zemes vienība ir  kopīpašumā.

	Sarkanās līnijas noteiktas 14 m platumā
	Sarkanās līnijas integrētas Plānojumā.


6. Inženierkomunikācijas
	Detālplānojums
	Esošā situācija
	

	Kanalizācijas tīkli – paredzēts izbūvēt centralizēto tīklu
	Centralizētais kanalizācijas tīkls nav izbūvēts. Kanalizācijas  notekūdeņu savākšana notiek lokāli.
	Detālplānojuma risinājumā paredzētā inženiertehniskā infrastruktūra daļēji ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā. Detālplānojuma turpmāka piemērošana nav nepieciešama inženierkomunikāciju izbūves nodrošināšanai..
Detālplānojumā paredzētā inženierinfrastruktūras būvniecība veicama bez detālplānojuma risinājumiem – ar būvniecības ieceres dokumentāciju.

	Ūdensapgādes tīkli – paredzēts izbūvēt centralizēto tīklu, ierīkojot dzeramā ūdens urbumu.

	Centralizētā ūdenstīkla izbūve veikta, nodots ekspluatācijā.
 Nav informācijas par ūdensapgādi Īpašumā.
	

	Elektroenerģijas tīkli – paredzēts izbūvēt jaunu tīklu un transformatora apakšstaciju
	Izbūve veikta, nodots ekspluatācijā
	

	Ielu apgaismojums – nav paredzēts
	Izbūve veikta, nodots ekspluatācijā
	

	Gāzes apgāde – paredzēta vidēja spiediena gāzes tīkla izbūve
	Nav izbūvēts
	

	Telekomunikācijas – paredzēts telekomunikāciju līniju izbūve
	Nav izbūvēts
	

	Meliorācija – saglabāt esošos meliorācijas grāvjus
	Nav informācijas par meliorācijas sistēmas pārbūvi
	



7. 
Apgrūtinājumi un aizsargjoslas
	Apgrūtinājumi, aizsargjoslas

	
	Detālplānojumā
	Plānojumā
	

	
	0,4 VK gaisvadu elektopārvaldes līnija – 5 m
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar ielu vai ceļu – sarkanā līnija
	Aizsargjoslas, apgrūtinājumi un teritorijas ar īpašiem noteikumiem tiek noteikti atbilstoši faktiskajai situācijai un normatīvo aktu prasībām neatkarīgi no detālplānojuma spēkā esības. Tie neietekmē Detālplānojuma atcelšanas iespēju.

	
	
	Drošības aizsargjoslas teritorija ap gāzesvadu, gāzes regulēšanas staciju un gāzes mērīšanas staciju ar gāzesvada diametru līdz 300 milimetriem
	

	
	
	Ekspluatācijas aizsargjoslas teritorija gar gāzesvadu ar spiedienu, lielāku par 1,6 megapaskāliem
	

	
	
	Navigācijas tehniskā līdzekļa aviācijas gaisa kuģu lidojumu drošības nodrošināšanai tālās ietekmes zona
	

	
	Meliorācijas grāvis – 10 m
	Teritorija, kurā aizliegta vēja elektrostaciju, kuru jauda lielāka par 20 kW, būvniecība (TIN18)
	

	Sarkanās līnija
	Ielu un inženierkomunikāciju izbūve sarkano līniju ietvarā  - 14 m platumā
	Sarkanās līnijas integrētas. No sarkanās līnijas noteikta 6 m būvlaide.
	Detālplānojumā noteiktās sarkanās līnijas ir integrētas Plānojumā, līdz ar to detālplānojuma atcelšana neietekmē plānoto ielu tīkla struktūru.


8. Detālplānojuma izvērtējuma kopsavilkums
	Kritērijs
	Izvērtējums

	Zemes vienību sadale
	Īstenota

	Apbūves funkcija
	Noteikta Plānojumā

	Ielu tīkls
	Integrēts Plānojumā

	Inženierkomunikācijas
	Detālplānojuma risinājumā paredzētā inženiertehniskā infrastruktūra daļēji ir izbūvēta un nodota ekspluatācijā. Turpmāka izbūve un nodošana ekspluatācijā ir veicama bez Detālplānojumā noteiktiem risinājumiem

	Apbūves noteikumi
	Integrēti teritorijas plānojumā

	Detālplānojuma īpašo nosacījumu nepieciešamība
	Nav konstatēta


Izvērtējot Detālplānojuma teritorijā noteiktos risinājumus un salīdzinot tos ar Plānojumu, secināms, ka Detālplānojuma galvenie risinājumi ir īstenoti. Veikta zemes vienību sadale, daļēji izbūvēta paredzētā infrastruktūra. Detālplānojuma teritorijai piekļuve nodrošināta atbilstoši tā risinājumiem. Īpašuma īpašniekam nepieciešams dibināt ceļa servitūtu (atbilstoši Civillikumā noteiktajam - ar līgumu, reģistrējot Zemesgrāmatā) ar zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 80800050007 īpašnieku. Plānojums nodrošina teritorijas turpmākai izmantošanai nepieciešamo regulējumu. Detālplānojuma turpmāka piemērošana Īpašumā nav nepieciešama, līdz ar to tā atcelšana neierobežo zemes vienību īpašnieku tiesības izmantot nekustamos īpašumus atbilstoši teritorijas plānojuma prasībām.
Detālplānojuma atcelšana daļā, kas attiecināma uz Īpašumu, ir apstiprināma.
Sagatavoja: 
Būvvaldes speciāliste teritoriālplānojuma 
un zemes ierīcības jautājumos							K.Pozņaka
Saskaņoja: Būvvaldes vadītājas vietniece					A.Melniece
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